Para que la información de AVl de las unidades, recibida por Biztalk y enviada al CAD sea almacenada en Base de datos, es necesario que la Unidad este activa y tenga configurado el valor device\_id de tal manera sea única e independiente al departamento que pertenece.

Para que la información sea reflejada en el mapa, debe haberse recibido información durante los últimos tres minutos, de lo contrario pasará a gris y luego de cinco minutos si aún no se recibe data de la unidad, esta será borrada del mapa.

Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Procedimiento almacenado para probar si esta bien configurado y reflejar en el mapa: Coloque en 888 el UniId de la unidad (200098) y asegúrese colocar latitud y longitud respectivo de acuerdo a la zona:

EXEC [CAD\_SP\_SAVE\_UNIT\_GPS\_LOCATION] 888, '', 42.67089,-75.03835, 0, '00:00:00', 0, 0, null

Imagen que contiene Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si después de esto se refleja la información en el mapa, es porque la Unidad esta bien configurada

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente